
Wykonawca:
………………………………
………………………………

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla zamówienia pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Sadykierzu”*
Sposób wypełnienia:
Kolumnę 3w całości wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
Kolumnę 3 należy wypełnić zaznaczając odpowiednio słowo „spełnia” lub „nie spełnia” poprzez skreślenie niewłaściwego, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. 

	L.P
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Opis techniczny oferowanego pojazdu i wyposażenia 
(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	1.1
	Pojazd kompletny wraz z wyposażeniem musi spełniać wymagania 
przepisów:
	

	
	- ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1257, z późna. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),
	(Spełnia/Nie spełnia)

	
	- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz 594).
	(Spełnia/Nie spełnia)

	
	- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. 
	(Spełnia/Nie spełnia)

	1.2
	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). 
Świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	1.3
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy/herb „ Ochotnicza Straż Pożarna w  Sadykierzu”. Ponadto Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdu wykonane z trwałego materiału z informacją o uzyskanym dofinansowaniu oraz logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt graficzny oznakowania dostępny jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.lodz.pl (format nie mniejszy niż A4) Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.
Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone po podpisaniu umowy. Projekt pełnego oznakowania zawierający wszystkie ww. elementy do zatwierdzenia Zamawiajacego. 
	(Tak/Nie)

	2
	Podwozie z kabiną
	

	2.1.1
	Podwozie z roku produkcji min 2026
Nadwozie z roku produkcji min 2026
	Podwozie fabryczne nowe: TAK/ NIE
Rok produkcji: …………………….

Nadwozie fabryczne nowe: TAK/ NIE
Rok produkcji: ……………………..


	2.1.2
	 Pojazd fabrycznie nowy z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 240 kW
	Silnik fabryczne nowy: TAK/ NIE
Silnik o mocy: ………………kW


	2.1.3
	 Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.2
	Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1).
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.3
	Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.4
	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.5
	Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 
1) Na dachu kabiny zamontowana, opływowa, dopasowana do szerokości dachu sygnalizacyjna świetlna wykonana w obudowie z poliwęglanu. Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego wbudowana w nakładkę - nadbudowę dachu wykonaną z kompozytu/tworzywa sztucznego, dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. 
Zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Po środku  dachu kabiny zamontowana lampa  z podświetlanym napisem „Straż” 
2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia zamontowane w tylnej górnej  części zabudowy na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie.
Nie dopuszcza się lamp wystających poza obrys gabarytowy pojazdu.
3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, 
4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.  
5)w zasięgu kierowcy, zamontowany  niezależny włącznik (przycisk-trzyfunkcyjny),  do bezpośredniego, szybkiego  uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych  i dźwiękowych, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji.
6) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy - minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny , na min. 1 pozycję.
7) Niezależny sygnał pneumatyczny, włączany  dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca  dowódcy i z miejsca  kierowcy
8) System retransmisji radiowej  z telefonu na system rozgłoszeniowy  samochodu, umożliwiający podawanie komunikatów na zewnątrz samochodu, poprzez Bluetooth, poprzez generator sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. 
W zasięgu dowódcy/kierowcy – włącznik do sterowania systemem.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.6
	Podwozie pojazdu musi spełniać minimum następujące warunki:
	

	
	układ jezdny 4x4-ze  stałym załączeniem napędu  4x4.
Wyposażony w blokady sterowane z kabiny:
-mechanizmu różnicowego osi przedniej,- mechanizmu różnicowego międzyosiowego, -mechanizmu różnicowego osi tylnej
-Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów z przekładnią hydrokinetyczną z możliwością ręcznej zmiany biegów
-pojazd wyposażony w hamulec silnikowy – kompresyjny i klapowy
-Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kołami podwójnymi na osi tylnej, 
 -obręcze kół min 22,5” 
- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne:
- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory prze-chyłów
-Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 6
-Zbiornik paliwa min.150 l .  
-Samochód musi być wyposażony w tempomat.
-Światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi
	(Spełnia/Nie spełnia)

	
	Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe
W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia, (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia
	(Spełnia/Nie spełnia)

	
	Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania – system ABS.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.7
	Pojazd wyposażony w urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu ,w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym.
 Na zderzaku w części środkowej zamontowany podest o wymiarach ok.  900x280 mm. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czaasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu.
Pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery z biegiem wstecznym.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.8
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca w pojeździe (rząd pierwszy i drugi) wyposażone w pasy bezpieczeństwa 3 punktowe
Wszystkie punkty kotwiczenia pasów 3 punktowych dla drugiego rzędu przebadane i zgodne z regulaminem EKG ONZ Nr.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu na dzień odbioru pojazdu. 
Siedzenia pokryte materiałem  łatwo zmywalnym  o zwiększonej odporności na  ścieranie-typu skaj.
Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. 
Poręcz do trzymania dla załogi.
Kabina wyposażona w:
centralny zamek dla 4 drzwi
klimatyzację
niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.
elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy
 elektrycznie sterowane szyby w części załogowej
elektrycznie sterowane lusterka główne  po stronie kierowcy i dowódcy
 oświetlenie typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami 
zamontowane lampy doświetlające, stopnie , zamontowane w dolnej części drzwi
schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej
wywietrznik dachowy
fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała 
fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela.

Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą  kabiny  zespolonej minimum 1450mm.
W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych i latarek, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów  i latarek.
Szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę  z podziałem na min 5 części. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp.
Na szafce kabinowej zamontowany podest/podesty do radiostacji przenośnych i latarek, z min. jednym gniazdem do zapalniczek, USB umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów  i latarek.
Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w  oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy. 
Przestrzeń pomiędzy kabiną, a nadwoziem pojazdu, zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.9
	W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 
Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:
-sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym
-sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym 
-sygnalizacja załączonego gniazda ładowania- z alarmem świetlnym i słownym
-sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym i słownym
zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”,  „wysunięty maszt”, ”otwarta skrzynia”
 -Zainstalowany alarm słowny z opcją włączania i wyłączania w zależności od sytuacji w akcji.
-zainstalowane sygnalizacje i informacje  muszą być skuteczne w przekazywaniu danych świetlnych i słownych 
-główny wyłącznik oświetlenia skrytek
-sterowanie zraszaczami  
-sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy
-kontrolka włączenia autopompy
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
-wskaźnik  niskiego  ciśnienia
-wskaźnik  wysokiego  ciśnienia 

	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.10
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 mm.
	Wysokość całkowita pojazdu:
…………………..mm

	2.11
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów  z zewnętrznego źródła 230 VAC,  zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie  pneumatycznym z sieci  zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m. Umieszczona  po lewej stronie.  Ładowarka zamontowana na samo-chodzie.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.12
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.13
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe)

	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.14
	Hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją pneumatyczną i elektryczną do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton. 
	(Spełnia/Nie spełnia)

	2.15
	Kolor pojazdu: 
- nadwozie samochodu – RAL 3000,  
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, 
- błotniki i zderzaki – białe
- obudowa wyciągarki w kolorze czerwonym RAL 3000 lub zbliżonym
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3
	Zabudowa pożarnicza
	

	3.1
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję:
-konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych.
-poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych,
-całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.1.2
	Wewnętrzne pionowe poszycia skrytek wyłożone  anodowaną  gładką blachą aluminiową.
Spody schowków  wyłożone gładką blachą  nierdzewną, lub kwasoodporną, odporną na uszkodzenia mechaniczne
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.2
	Drabinka jednoczęściowa, ułatwiająca wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części zabudowy, zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.3
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczają-cym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty”.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.4
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.5
	Przedziały sprzętowe w tym przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrze, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach, wewnątrz każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  skrytki. 
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z:
listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad żaluzjami na całej długości nadwozia, do oświetlenia bocznego z obu stron  nadwozia i oświetlenia podestów, zapewniające bezpieczeństwo obsługi, oraz dodatkowych lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy,
Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe, z kabiny kierowcy i  z przedziału autopompy.
Całość oświetlenia zewnętrznego musi załączyć się automatycznie po załączeniu biegu wstecznego, Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.6
	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. 
W kabinie zainstalowany włącznik do  załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania  oświetleniem z tablicy auto-pompy.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.7
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”.  
-Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi.
 Podesty po otwarciu równe na całej długości od zewnętrznej krawędzi.
-Wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające , żółte lub  pomarańczowe , umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu, załączane po otwarciu podestu.
-Dolne podesty odchylane ,powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.  
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.8
	Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej o szerokości min. 900 mm, zapewniającej dodatkową przestrzeń na przewożenie sprzętu.
Dostęp do wewnętrznej przestrzeni sprzętowej musi być możliwy zarówno z jednej jak i z drugiej strony nadwozia, nawet do najwyższych półek sprzętowych z zachowaniem ergonomii obsługi. 
W przednich skrytkach po obu stronach nadwozia, wymagane za-montowanie, regałów obrotowych, wyposażonych w regulowane półki.
W przedniej skrytce od strony kierowcy regał dzielony na dwie części, każda cześć: górna i dolna z  możliwością niezależnego obrotu przy otwieraniu oraz niezależną blokadą każdej części po otwarciu. 
W przedziale przelotowym, zamontowane min.4 pojemniki-skrzynki wykonane z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi.
Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp do znajdującego się na nich wyposażenia co najmniej z trzech stron.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.9
	W nadwoziu, montaż w lewej środkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regału obrotowego, dwustronnego, na całą wysokość i szerokość skrytki. 
Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu  spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do montażu podręcznego sprzętu burzącego tj, łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, noży-ce do drutu, hooligany, itp 
W nadwoziu, montaż w prawej środkowej skrytce, mocowań na węże tłoczne -Ø75-min 8szt i  -Ø52-min10 oraz montaż w górnej części skrytki min. 2 pojemników-skrzynek wykonanych z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.10
	Na dachu, w barierce-relingu po obu stronach pojazdu wbudowane  po zewnętrznej stronie  listwy LED pulsujące koloru niebieskiego o długości nie krótszej niż ¾ długości pojazdu. Po wewnętrznej stronie barierki-relingu wbudowane oświetlenie powierzchni dachu pojazdu typu led koloru białego.
Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach w przybliżeniu min. 2600x550x350mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty  na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wy-konaniu antypoślizgowym
Tylnej ściana nadwozia wykonana z opływowymi przetłoczeniami.
Lampy tylne sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego muszą być wbudowane w przetłoczenia.
W górnej części ściany tylnej pojazdu muszą znajdować powielone lampy zespolone świateł drogowych, fala świetlna. 
Kamera cofania z tyłu pojazdu
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.11
	Autopompa dwuzakresowa klasy min. A16/8 - 2,5/40.
Autopompa dodatkowo ogrzewana z układu chłodzenia silnika.
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu.
Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia 
- działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka
- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy
- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego.
-zawór główny układu autopompy  Ø110-sterowany mechanicznie- ręcznie
-nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia ,odwodnienia ich
 bez konieczność ściągania pokrywy nasady 
W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
-manowakuometr
-manometr niskiego ciśnienia
-manometr wysokiego ciśnienia 
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
-miernik prędkości obrotowej wału pompy
-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne)
-kontrolka włączenia autopompy
-licznik czasu-pracy autopompy
W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:
- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, 
z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
W przedziale autopompy należy ,zamontować dodatkowy głośnik  z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną w kabinie, umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.
	(Spełnia/Nie spełnia)
 Klasa autopompy: …………………..

	3.12
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	3.13
	Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej  stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.14
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków piano-twórczych i modyfikatorów.
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.15
	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów.  
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.16
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed  zamarzaniem.
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.17
	W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.18
	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.  
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.19
	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 4 m3 .Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania.
	(Spełnia/Nie spełnia)
Zbiornik wody o pojemności: ………………dm3

	3.20
	Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.21
	Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75  umieszczone po jednej z każdej strony nadwozia ,w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.  
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:
-nasada wodna zasilająca kolor niebieski
-nasada wodna tłoczna kolor czerwony
-nasada środka pianotwórczego kolor żółty
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.22
	Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. 
Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza  
Szybkie natarcie umiejscowione na poziomie dolnym, w prawym tylnym schowku
Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.  
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.23
	Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l /min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. 
Działko wyposażone w elektrozawór ,zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy, 
Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.24
	Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy.
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.25
	Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm  zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów 
min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja in-formująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”.
Dodatkowo wymagane:
- obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony
- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania 
- możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu  i sterowania  masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji nie-pełnego wysunięcia podczas pracy.
Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg min 100m) oraz szerokokątną .
Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw. ” doświetlającą  pod masztem” -doświetlającą dach, przy rozłożonym maszcie 
-wymagane przewodowe sterowanie masztem.
-wymagane także bezprzewodowe sterowaniem masztem-o zasięgu min.50m w terenie otwartym.
- wymagane alternatywne zasilanie masztu z agregatu prądotwórczego
	(Spełnia/Nie spełnia)


	3.26
	Samochód należy wyposażyć w : 
-  montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m,  z hakiem, 
- Lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe o średnicy  min Ø 180 mm - 4szt, zamontowane  na lekkim orurowaniu aluminiowym, anodowanym,  profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min 1800mm i średnicy rury min. Ø60mm , mocowane  z przodu  pojazdu. Lampy ledowe ze światłem ostrzegawczym. Belka aluminiowa malowana proszkowa w odcienie szarości. 
-Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu, na masce samochodu. Umieszczone kaskadowo  (razem-4szt)

- Moduł sanitarny, wysuwny zamontowany w tylnym lewym schowku bocznym -z wysuwną paletą na sprzęt sanitarny  z doprowadzoną wodą i urządzeniem do przedmuchu powietrza oraz  sprężonym powietrzem, z przewodem spiralnym z końcówką „pistoletową”, miejscem na podstawowe środki czystości , w schowku bocznym  

- Uchwyt na pachołki z tyłu nadwozia po lewej stronie u góry 

- min. 3 szt. podwójnych gniazd USB-5V. Zamontowane w kabinie (na podszybiu i na podeście pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy)

- Antena helikalna-krótka 

- Dodatkowo niezależny sygnał pneumatyczny, włączany   włącznikiem dostępnym w przedziale autopompy 

- wyprowadzenie nasady  tłocznej 52 na przód pojazdu z zaworami odcinającymi
	(Spełnia/Nie spełnia)


	4
	Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem
	

	4.1
	Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”
-Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem     na etapie realizacji zamówienia z uwzględnieniem wcześniejszych wymagań  Zamawiającego
-Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym  sprzętem  do zamontowania.  Montaż sprzętu  na koszt wykonawcy
	(Spełnia/Nie spełnia)


	5.
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji
 – 24 miesiące.
	(Spełnia/Nie spełnia)

	5.2
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 
- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, za-budowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
- aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, 
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
	(Spełnia/Nie spełnia)


*Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.


………………………………
(podpis Wykonawcy)
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